**СЛУЖБА СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**N 1913-RT  от  03.04.2006**

Мониторул Офичиал N 47-49/183 от 06.04.2007

\* \* \*

Рассмотрев материалы, представленные Техническим центром промышленной безопасности и сертификации, о проекте общей процедуры PG 35-03-76:2006 “Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта”, Национальный орган стандартизации Республики Молдова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

**1.** Утвердить с введением в действие со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova общую процедуру PG 35-03-76:2006 “Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта”.

**2.** Аннулировать общую процедуру PG RD 10-360:2003 начиная со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova общей процедуры PG 35-03-76:2006.

**3.** Техническому центру промышленной безопасности и сертификации (г-н Н.Шупрович) обеспечить издание общей процедуры PG 35-03-76:2006.

**4.** Опубликовать общую процедуру PG 35-03-76:2006 в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

|  |
| --- |
| **Генеральный директор** |
| **Службы стандартизации и метрологии** | **Серджиу БАБАН** |
| **Кишинэу, 3 апреля 2006 г.** |  |
| **№ 1913-RT.** |  |

Утверждена

Постановлением Службы стандартизации

и метрологии Республики Молдова

№ 1913-RT от 03.04.2006 г.

с введением в действие со дня

опубликования в Monitorul Oficial

al Republicii Moldova

ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА

PG 35-03-76:2006

Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов

и оператора диспетчерского пункта

1. Объект и область применения

1.1. Настоящая типовая инструкция устанавливает требования, предъявляемые к лифтерам по обслуживанию лифтов (далее по тексту - лифтеры) и операторам диспетчерских пунктов (далее по тексту - операторы), при их назначении и допуске к работе, а также их основные обязанности по обслуживанию лифтов.

1.2. Инструкция обязательна для всех экономических агентов независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, осуществляющих работы по обслуживанию лифтов.

2. Общие положения

2.1. Владелец лифта (лифтов) или предприятия, в штате которого числится лифтер (оператор), на основании настоящей типовой инструкции должен разработать свою производственную инструкцию с внесением дополнительных требований, учитывающих конкретные условия эксплуатации и требования инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей лифтов, имеющихся у владельца, и ввести ее в действие соответствующим приказом по предприятию.

2.2. Контроль за выполнением лифтерами и операторами производственной инструкции возлагается на администрацию предприятия, в штате которого они числятся.

2.3. Лифтеры должны назначаться приказом по предприятию с закреплением за ними лифтов:

- на единичный или группу пассажирских лифтов, установленных в одном или нескольких рядом стоящих зданиях;

- на грузовой лифт с наружным управлением, оборудованным постом управления на одной погрузочной площадке;

- на каждый больничный или грузовой лифт с внутренним управлением.

Для проведения ежесменного осмотра грузового лифта с наружным управлением и грузового малого лифта, оборудованных постами управления более чем на одной погрузочной площадке, а также грузового лифта со смешанным управлением назначается лифтер.

2.4. Операторы должны назначаться приказом по предприятию на лифты, подключенные к диспетчерскому пульту.

2.5. Лифтером и оператором могут назначаться лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, обученные и аттестованные в установленном порядке, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

Повторную проверку знаний производственной инструкции лифтер и оператор должны проходить в комиссии предприятия или учебного заведения периодически не реже 1 раза в 12 месяцев с оформлением результатов проверки знаний соответствующим протоколом и записью в удостоверении и журнале проверки знаний производственной инструкции.

Дополнительная или внеочередная проверка знаний производственной инструкции у лифтеров и операторов должна проводиться:

- при переходе с одного предприятия на другое;

- при переводе на обслуживание лифта другой конструкции (с электрического лифта на гидравлический лифт; с лифта с электроприводом переменного тока на лифт с электроприводом постоянного тока и т.д.). Лифтер обязан знать особенности устройства и обслуживания лифтов и иметь практические навыки выполнения работ;

- по требованию инспектора органа по промышленной безопасности, лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, и лица, ответственного за организацию эксплуатации, в случае неоднократных нарушений или невыполнения требований производственной инструкции.

2.6. Допущенный к самостоятельной работе лифтер и оператор должны уметь:

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;

- пользоваться световой, звуковой сигнализацией и двусторонней переговорной связью;

- включать и выключать лифты;

- безопасно эвакуировать пассажиров из кабины остановившегося лифта.

2.7. Лифтер должен уметь производить ежесменный осмотр лифта.

3. Ежесменный осмотр лифта

3.1. Лифтер, обслуживающий единичный пассажирский, грузовой или больничный лифт, должен в начале смены перед пуском в работу лифта производить его осмотр, а лифтер, обслуживающий группу лифтов, должен производить их осмотр в течение смены по утвержденному графику.

3.2. При проведении осмотра лифтер должен:

a) ознакомиться с записями в журнале предыдущей смены при приеме смены;

b) проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины;

c) выборочно проверить точность остановки кабины при движении “вверх” и “вниз” не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках;

d) проверить исправность подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии;

e) убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок, а также машинного и блочного помещений и подходов к ним;

f) проверить исправность действия кнопок “Стоп”, “Двери”, светового сигнала “Занято” на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала;

g) убедиться в наличии “Правил пользования лифтом” и предупредительных и указательных надписей;

h) проверить состояние ограждения шахты и кабины;

i) проверить наличие и исправность замка двери машинного и/или блочного помещения;

j) результаты осмотра должны быть занесены лифтером в журнал ежесменного осмотра лифта.

4. Обязанности лифтера и оператора

4.1. Обязанности лифтера

4.1.1. Лифтер единичного пассажирского лифта обязан:

- находиться у лифта на основном посадочном этаже, следить за выполнением пассажирами правил пользования лифтом и не допускать его перегрузки;

- сопровождать детей дошкольного возраста, а также взрослых по их просьбе;

- поддерживать чистоту и порядок в кабине лифта.

4.1.2. Лифтер грузового лифта с наружным управлением обязан:

- находиться у лифта на основной погрузочной площадке, где установлен пост управления;

- не допускать перегрузки лифта, а также перевозку людей в кабине;

- следить за равномерностью загрузки и креплением груза в кабине.

4.1.3. Лифтер, обслуживающий группу пассажирских лифтов, обязан периодически, по разработанному маршруту, совершать обход закрепленных за ним лифтов в целях проверки их исправности и соблюдения пассажирами правил пользования лифтом.

4.1.4. Лифтер больничного и/или грузового лифта с внутренним управлением обязан:

- постоянно находиться в кабине лифта при подъеме и спуске и направлять кабину к месту вызова или месту загрузки (разгрузки);

- находиться на посадочной (погрузочной) площадке при загрузке (разгрузке) кабины, следить за равномерностью загрузки, креплением груза и не допускать перегрузки лифта, а также одновременную перевозку груза и людей, кроме сопровождающих груз;

- следить, чтобы люди, находящиеся в кабине, оборудованной решетчатыми раздвижными дверями, не прислонялись к дверям и не держались за них руками;

- не допускать к управлению лифтом посторонних лиц.

4.1.5. Лифтеру запрещается:

- уходить с рабочего места, кроме случаев, связанных с обслуживанием лифтов;

- допускать в шахту, машинное и блочное помещение лифта посторонних лиц и оставлять эти помещения незапертыми на замок, а также передавать ключи от помещений другим лицам (кроме персонала, обслуживающего данные лифты);

- хранить посторонние предметы в машинных и блочных помещениях;

- самостоятельно входить на крышу кабины и спускаться в приямок лифта;

- осуществлять пуск лифта непосредственным воздействием на аппараты, подающие напряжение в цепь электродвигателя, а также с посадочной (погрузочной) площадки через открытые двери шахты и кабины;

- прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования и движущимся (вращающимся) частям оборудования;

- нарушать работоспособность предохранительных устройств;

- самостоятельно ремонтировать лифт и включать аппараты станции управления, а также использовать лифт не по назначению;

- пользоваться лифтом, если в подъезде (помещении) ощущается запах дыма (гари).

4.2. Обязанности оператора

4.2.1. Следить за поступающей с лифтов на диспетчерский пульт информацией и своевременно передавать полученную информацию о неисправностях электромеханикам по лифтам.

4.2.2. Вести учет поступающих заявок о неисправности лифтов в специальном журнале.

4.2.3. Включать двустороннюю переговорную связь и давать необходимые разъяснения пассажиру при поступлении от него сигнала с лифта.

4.2.4. Следить за исправностью диспетчерского пульта и двусторонней переговорной связи.

4.2.5. Своевременно вызывать обслуживающий персонал при выходе из строя оборудования диспетчерского пульта.

4.2.6. Вести учет выдачи ключей от машинных и блочных помещений обслуживающему персоналу.

4.2.7. Содержать в чистоте служебные помещения.

4.2.8. Оператору запрещается:

- оставлять адресные ключи на пульте в нейтральном положении после расшифровки сигнала;

- уходить с рабочего места, кроме предусмотренных перерывов. При этом должна быть предусмотрена замена оператора на время его отсутствия;

- допускать в помещение оператора посторонних лиц и оставлять эти помещения незапертыми на замок;

- хранить посторонние предметы в помещении оператора.

4.3. Общие обязанности лифтера, оператора

4.3.1. При обнаружении во время осмотра и в течение смены неисправностей, перечисленных в разделе 5, выключить лифт и сообщить о них электромеханику, вывесить плакат “Лифт не работает” на основном посадочном этаже, произвести необходимую запись в журнале ежесменных осмотров лифтов.

4.3.2. При остановке кабины лифта между этажами и невозможности пуска лифта пассажиром из кабины предупредить находящихся в ней людей, чтобы они не предпринимали никаких мер к самостоятельному выходу из кабины, освобождать пассажиров из кабины в соответствии с порядком, изложенным в разделе 6, отключить вводное устройство лифта и сообщить электромеханику о неисправности.

Лифтеру больничного и грузового лифтов с внутренним управлением в этом случае необходимо вызвать электромеханика или аварийную службу и не пытаться самостоятельно выйти из кабины.

4.3.3. При аварии или несчастном случае надо выключить лифт, сообщить о происшествии администрации владельца лифта, электромеханику или в аварийную службу и принять меры к сохранению обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

4.3.4. По окончании работы лифтер-оператор обязан:

- передать ключи от машинного (блочного) и служебного помещений следующей смене, сделать необходимые записи в журнале. В случае невыхода смены уведомить владельца лифта и действовать по его указанию;

- при односменной работе поставить кабину лифта на основной посадочной (погрузочной) площадке, запереть на замок распашную дверь шахты, выключить лифт, произвести необходимые записи в журнале.

5. Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен

5.1. Груженая кабина приходит в движение с открытой дверью шахты или кабины или порожняя - с открытой дверью шахты.

5.2. Двери кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами.

5.3. При нажатии на кнопку вызова груженая кабина приходит в движение, а порожняя - нет.

5.4. Кабина приходит в движение самостоятельно.

5.5. При нажатии на кнопки приказов двери с автоматическим приводом не закрываются или по выполнении приказа - не открываются.

5.6. Кабина вместо движения вверх движется вниз или наоборот.

5.7. Точность автоматической остановки кабины превышает нормативную величину (значение).

5.8. Кабина не останавливается на посадочной (погрузочной) площадке, на которую она вызвана или направлена по приказу.

5.9. Дверь шахты можно открыть при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке без применения специального ключа (приспособления).

5.10. При нажатии на кнопку “Стоп” кабина не останавливается.

5.11. На лифтах, подключенных к диспетчерскому пульту, не работает двусторонняя переговорная связь или не поступают сигналы с лифта на пульт оператора.

Не действует сигнализация из кабины и вызова обслуживающего персонала (для грузовых и больничных лифтов).

5.12. При работе лифта появляются посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари.

5.13. Не освещена кабина или площадки перед дверями шахты.

5.14. Повреждено ограждение кабины или шахты.

5.15. Разбито стекло смотрового окна в дверях шахты или кабины.

5.16. Отсутствуют или разбиты толкатели кнопочных элементов вызывных или приказных аппаратов и имеется доступ к оголенным токоведущим частям электрооборудования.

5.17. Металлоконструкции шахты или корпуса электроаппаратов находятся под напряжением.

6. Эвакуация пассажиров из кабины лифта

6.1. Эвакуация пассажиров из кабины лифта осуществляется двумя лифтерами. Допускается в качестве второго лица использовать электромеханика по лифтам или оператора диспетчерского пункта.

6.2. Перед началом работ по эвакуации пассажиров лифтеры обязаны:

- убедиться, что все двери шахты закрыты и заперты;

- вывесить предупредительный плакат “Лифт не работает” на основном посадочном этаже (площадке);

- установить местонахождение кабины в шахте, количество и состав пассажиров, их самочувствие. Сообщить пассажирам, какие будут приняты меры по их эвакуации и что освещение в кабине уменьшится или будет временно отключено;

- предупредить пассажиров, что им запрещается прикасаться к расположенным в кабине аппаратам управления, открывать створки двери кабины, принимать меры по самостоятельному выходу из кабины лифта и находиться вблизи дверного проема;

- убедиться из машинного помещения в отсутствии слабины тяговых канатов со стороны кабины. При наличии слабины тяговых канатов лифтеры должны немедленно уведомить об этом электромеханика по лифтам и к эвакуации пассажиров не приступать;

- отключить в машинном помещении вводное устройство и вывесить плакат “Не включать - работают люди”;

- оградить инвентарными щитами вращающиеся части оборудования лифтов (при размещении в машинном помещении нескольких лифтов) или отключить все лифты до окончания эвакуации пассажиров.

6.3. При эвакуации пассажиров из кабины пассажирского лифта с распашными дверями лифтеры обязаны:

- установить штурвал на червячный вал редуктора, если он съемный;

- растормозить лебедку и вращением штурвала переместить кабину до ближайшей посадочной площадки. Перемещение кабины производить прерывисто на расстояние от 300 до 400 мм;

- установить кабину в пределах точной остановки, при этом механическая отводка кабины должна отпереть замок двери шахты;

- затормозить лебедку и снять штурвал, если он съемный;

- закрыть дверь машинного помещения на замок и ключ оставить себе;

- открыть двери шахты и кабины, убедиться, что возможна безопасная эвакуация пассажиров из кабины, и осуществить ее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Запрещается:

- эвакуировать пассажиров из кабины, уровень пола которой находится выше уровня пола посадочной площадки;

- применять при перемещении кабины гаечные ключи, рукоятки, нештатные рычаги и др.

6.4. При эвакуации пассажиров из кабины лифта с автоматическим приводом дверей лифтеры обязаны:

- установить штурвал на червячный вал редуктора, если он съемный;

- растормозить лебедку и вращением штурвала переместить кабину до уровня ближайшей посадочной площадки, имеющей устройство для отпирания автоматического замка двери шахты специальным ключом. Кабину перемещать прерывисто на расстояние от 300 до 400 мм;

- установить кабину лифта ниже уровня посадочной площадки от 200 до 300 мм, при этом ролик замка двери шахты не должен входить в механическую отводку двери кабины;

- затормозить лебедку и снять штурвал, если он съемный;

- отпереть специальным ключом автоматический замок двери шахты, открыть створки и зафиксировать их специальной рейкой (фиксирующим устройством) в открытом положении;

- открыть вручную створки двери кабины и зафиксировать их в открытом положении;

- убедиться, что возможна безопасная эвакуация пассажиров из кабины, и осуществить ее;

- закрыть двери кабины и шахты.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Запрещается:

- открывать створки двери кабины вращением вручную шкива или ремня привода дверей;

- эвакуировать пассажиров из кабины, уровень пола которой находится выше уровня пола посадочной площадки.

6.5. На пассажирских лифтах грузоподъемностью 500 кг и выше эвакуацию пассажиров из кабины лифта должен выполнять электромеханик с привлечением второго лица (лифтера, оператора).

Допускается в качестве второго лица, при проведении эвакуации пассажиров из кабины лифта, привлекать аттестованного лифтера (оператора).

7. Ответственность

Лифтер по обслуживанию лифтов и оператор диспетчерского пункта, виновные в нарушении своих производственных инструкций, несут ответственность за допущенные нарушения согласно действующему законодательству.

1. Документ разработан Техническим центром промышленной безопасности и сертификации Службы стандартизации и метрологии.

2. Изменения после опубликования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение изменения** | **Buletinul de Standardizare №/год** | **Измененные пункты** |
|  |  |  |