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	ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

	Определение профессии: Техник-метролог осуществляет техническую деятельность по метрологическому контролю, поверке, калибровке и мониторингу средств измерений, обеспечивая их соответствие метрологическим требованиям, технической документации, нормативным документам и применимым регламентирующим требованиям.
В своей профессиональной деятельности выполняет измерения и метрологические проверки, использует эталоны, специализированное измерительное оборудование и средства измерений, обрабатывает и интерпретирует полученные результаты, оформляет техническую документацию, относящуюся к выполняемым работам, способствует обеспечению метрологической прослеживаемости, надежности и точности измерений, а также участвует во внедрении и поддержании системы метрологического менеджмента организации в соответствии с рабочими процедурами и в пределах своей профессиональной компетенции.

Личные качества: аккуратность и точность; объективность; профессиональная ответственность; распределённое внимание; соблюдение установленных процедур; способность к техническому анализу; терпение и устойчивость концентрации внимания.
Деятельность осуществляется индивидуально и в составе коллектива с соблюдением требований по безопасности и охране здоровья при работе, охране окружающей среды, технической документации, организационных процедур и применимых метрологических регламентирующих требований, способствуя обеспечению точности и достоверности результатов измерений, используемых в процессах производства, испытаний, контроля и оценки соответствия.

Цель деятельности: выполнение работ по поверке, калибровке, метрологическому контролю и мониторингу средств измерений в целях обеспечения метрологической прослеживаемости, точности и надежности результатов измерений, а также их соответствия технической документации, метрологическим требованиям, стандартам и применимым регламентирующим требованиям.

Профессиональные знания: знание законодательства и применимых нормативных требований в области метрологии, основ метрологии и принципов измерений, средств измерений и измерительного оборудования, поверки и метрологического контроля средств измерений, метрологической документации и учета, элементов математической статистики, применяемых при обработке результатов измерений и статистическом управлении процессами, принципов менеджмента качества, применяемых в метрологической деятельности, информационных технологий и использования цифровых приложений, предназначенных для выполнения метрологических работ, а также требований по безопасности и охране здоровья при работе и требований по охране окружающей среды.

Профессиональные навыки и способности: способность использовать измерительное оборудование и средства измерений; использование специализированного программного обеспечения; выполнение измерений и метрологических проверок; интерпретация и анализ результатов; выявление отклонений и несоответствий; настройка интерфейсов связи между средствами измерений и информационными системами; оформление и ведение метрологической документации; применение требований в области качества и безопасности; эффективное взаимодействие в команде.

Оборудование, инструменты, приспособления и материалы:
Рабочее оборудование и средства защиты: абораторный халат, защитная обувь, защитные перчатки, защитные очки и другие средства индивидуальной защиты, предназначенные для выполнения метрологических работ.
Инструменты, приспособления; контрольно-измерительные приборы (КИП): средства измерений, применяемые в области метрологии (штангенциркули, микрометры, индикаторы часового типа, мультиметры, манометры, эталонные термометры и др.), приборы для поверки и контроля, рабочие эталоны, калибровочные устройства и специализированные принадлежности.
Специализированное оборудование и установки: стенды для метрологической поверки, калибровочные установки, испытательные стенды и оборудование для мониторинга условий окружающей среды (температуры и влажности).
Материалы и расходные материалы: вспомогательные материалы для выполнения измерений и поверки, расходные материалы (бумага для регистрации результатов, этикетки, метрологические пломбы, чистящие средства, батареи и др.).
Техническая документация: стандарты, рабочие процедуры, метрологические инструкции, журналы учета, листы поверки и свидетельства о калибровке.
Программное обеспечение и информационные системы: программные приложения для учета средств измерений, обработки и анализа данных, формирования отчетов и архивирования метрологической информации.

Требуемые условия труда (физическая и социально-организационная среда):
Физическая среда: профессиональная деятельность осуществляется преимущественно в лабораториях, мастерских и производственных помещениях, а также на объектах заказчиков с целью проведения метрологических поверок. Работы выполняются в контролируемых условиях температуры и влажности и предполагают частое использование высокоточных средств измерений и измерительного оборудования.
Социально-организационная среда: профессиональная деятельность осуществляется в соответствии с внутренними процедурами организации, во взаимодействии с другими специалистами и под руководством непосредственного руководителя, с соблюдением трудовой дисциплины, норм профессиональной этики и требований системы менеджмента качества.

Профессиональные риски: профессиональная деятельность связана с воздействием электрических рисков при поверке средств измерений и электротехнического оборудования, обращением с высокоточными средствами измерений и измерительным оборудованием, повышенной нагрузкой на зрительный анализатор, длительным пребыванием в статических рабочих позах, возможностью получения незначительных механических травм, а также воздействием колебаний температуры и влажности в отдельных производственных условиях.

Профессиональные заболевания: профессиональная деятельность может способствовать возникновению заболеваний опорно-двигательного аппарата, обусловленных длительным пребыванием в статических рабочих позах, утомлением и перенапряжением зрительного анализатора, заболеваний, вызванных воздействием колебаний температуры и влажности, а также других профессиональных заболеваний, характерных для деятельности в области метрологии при длительном воздействии профессиональных факторов риска.

Перспективы на рынке труда: техник-метролог может осуществлять профессиональную деятельность в метрологических и калибровочных лабораториях, национальных институтах метрологии, органах по оценке соответствия, аккредитованных лабораториях, на промышленных предприятиях, в государственных учреждениях, компаниях, работающих в сферах производства, энергетики, здравоохранения, телекоммуникаций и других секторах экономики, использующих средства измерений, подлежащие законодательному метрологическому контролю. Развитие промышленности, цифровизация технологических процессов, повышение требований к качеству продукции и услуг, а также применение национальных и европейских нормативных требований в области метрологии обусловливают устойчивый спрос на квалифицированных специалистов в данной сфере. Профессиональный опыт и непрерывное повышение квалификации создают возможности для карьерного роста в аккредитованных лабораториях, органах инспекции, органах по сертификации и подразделениях, ответственных за менеджмент качества и систем измерений.

Тенденции и перспективные направления развития: дальнейшая гармонизация с законодательством Европейского союза и международными стандартами в области метрологии; цифровизация процессов поверки, калибровки и метрологического учета; автоматизация измерений и применение интеллектуального оборудования; расширение использования специализированного программного обеспечения для управления средствами измерений и обеспечения метрологической прослеживаемости; интеграция цифровых технологий, включая решения, основанные на Интернете вещей (IoT), для мониторинга и передачи данных в режиме реального времени; развитие аккредитованных лабораторий и метрологической инфраструктуры; повышение требований к точности, метрологической прослеживаемости и интероперабельности данных измерений; усиление законодательного метрологического контроля и надзора за рынком в целях обеспечения соответствия средств измерений национальным и европейским требованиям.

Особые требования: осуществление профессиональной деятельности требует наличия медицинской пригодности, соответствующей выполняемым видам работ, а также прохождения предварительных (при приеме на работу) и периодических медицинских осмотров в соответствии с положениями Постановления Правительства № 146/2026 «О надзоре за здоровьем работников» (Официальный монитор Республики Молдова № 194–197, ст. 228 от 07.05.2026). Деятельность осуществляется в соответствии с Законом о метрологии № 19/2016, подзаконными нормативными актами, применимыми метрологическими стандартами и процедурами, требованиями в области законодательного метрологического контроля, правилами поверки и калибровки средств измерений, а также применимыми стандартами качества и аккредитации, относящимися к соответствующей области деятельности.

	ФОНД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

	Общие (трансверсальные) компетенции (ОК):
ОК 1. Профессиональная коммуникация и взаимодействие в команде
ОК 2. Организация и управление профессиональной деятельностью
ОК 3. Решение проблем и принятие решений в метрологической деятельности
ОК 4. Использование информационных и цифровых технологий
ОК 5. Соблюдение требований безопасности и охраны здоровья при работе, охраны окружающей среды и обеспечения качества
ОК 6. Проявление ответственности, соблюдение норм профессиональной этики и стремление к непрерывному профессиональному развитию.

	Должностные обязанности
и рабочие задачи
	Профессиональные компетенции (ПК) и их соотнесение с рабочими задачами
	Критерии выполнения деятельности, связанной с профессиональными компетенциями

	ОБЯЗАННОСТЬ 1. Интерпретация технической документации

Задача 1.а. Проверка актуальности и действительности технической и метрологической документации
Задача 1.б. Идентификация составных частей, элементов и технических характеристик по технической документации
Задача 1.в. Интерпретация условных обозначений, технических и метрологических спецификаций и требований
Задача 1.г. Сопоставление информации, содержащейся в технической и метрологической документации, с работами по метрологической поверке, калибровке и измерениям
Задача 1.д. Использование систем управления технической документацией в цифровом формате (например, облачных платформ или защищённых серверов)
	ПК 1. Анализ технической документации в метрологической деятельности

(1.а; 1.б; 1.в; 1.г)
	1.1. Оценивает актуализированную редакцию технической и метрологической документации путем наблюдения и анализа в соответствии с действующими стандартами.
1.2. Идентифицирует составные части, элементы и технические характеристики, содержащиеся в технической документации, в соответствии со стандартами разработки конструкторской документации.
1.3. Документирует условные обозначения, примечания, спецификации, технические и метрологические требования в соответствии с нормами и стандартами в области метрологии и технического оформления.
1.4. Обеспечивает прослеживаемость информации, содержащейся в технической документации, применительно к деятельности по проведению измерений.

	
	ПК 2. Применение требований в области безопасности и гигиены труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

(2.а, 2.е, 5.ж, 6.ж, 6.з)
	2.1. Использует средства индивидуальной защиты, соответствующие рискам на рабочем месте.
2.2. Информирует работников, ответственных за соответствующие направления деятельности, о выявленных несоответствиях и рисках в области безопасности и гигиены труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
2.3. Соблюдает требования безопасности при обращении с опасными веществами, электронными отходами и материалами, пригодными для переработки, образующимися в результате использования средств и оборудования для измерений.
2.4. Осуществляет обращение и хранение опасных веществ, электронных отходов и материалов, пригодных для переработки, образующихся в результате использования средств и оборудования для измерений, в соответствии с экологическими стандартами и действующим законодательством (возврат использованных баллонов поставщику).
2.5. В пределах компетенции, установленной должностными обязанностями, способствует поддержанию безопасной рабочей среды и соблюдению установленных требований.

	ОБЯЗАННОСТЬ 2. Техническое обслуживание средств измерений и измерительного оборудования

Задача 2.а. Проверка технического состояния оборудования перед использованием
Задача 2.б. Выполнение очистки и базового технического обслуживания оборудования
Задача 2.в. Обеспечение исправного функционирования измерительной аппаратуры
Задача 2.г. Калибровка средств измерений и измерительного оборудования
Задача 2.д. Сообщение о неисправностях ответственному лицу
Задача 2.е. Регистрация результатов выполненных работ в соответствующей документации
	ПК 3. Обеспечение эксплуатации и технического обслуживания средств измерений и измерительного оборудования

(2.а; 2.б; 2.в; 2.г; 2.д)
	3.1. Проводит визуальную проверку технического состояния оборудования перед использованием в соответствии с техническими спецификациями.
3.2. Обеспечивает работоспособность оборудования путем систематического выполнения операций по очистке и смазке в соответствии с технической документацией на оборудование.
3.3. Периодически и по мере необходимости выполняет очистку средств измерений и контрольно-измерительного оборудования с использованием соответствующих методов, средств и материалов.
3.4. Использует средства измерений в соответствии с установленными метрологическими характеристиками, обеспечивая правильное, точное и соответствующее установленным требованиям функционирование измерительного оборудования.
3.5. Применяет валидированные и признанные методы калибровки средств измерений и измерительного оборудования.
3.6. Сообщает о выявленных неисправностях ответственному лицу в соответствии с внутренними процедурами.

	ОБЯЗАННОСТЬ 3. Диагностика средств измерений и измерительного оборудования

Задача 3.а. Анализ функционирования оборудования и документации по техническому обслуживанию
Задача 3.б. Выявление возможных причин неисправностей и отклонений
Задача 3.в. Проведение испытаний для определения технического состояния
Задача 3.г. Документирование результатов диагностики
	ПК 4. Выявление неисправностей средств измерений и измерительного оборудования

(3.а; 3.б; 3.в; 3.г)
	4.1. Анализирует техническое состояние, показатели функционирования оборудования и документацию по техническому обслуживанию с целью раннего выявления отклонений, оценки степени износа и обоснования решений о необходимости проведения технических мероприятий.
4.2. Проверяет записи в техническом паспорте, касающиеся технического обслуживания оборудования, а также соблюдение сроков технического обслуживания, установленных внутренней документацией.
4.3. Обосновывает решения о необходимости проведения корректирующих или предупредительных технических мероприятий.
4.4. Анализирует параметры функционирования оборудования (технические условия и условия эксплуатации) с целью определения факторов, приведших к возникновению неисправностей и отклонений.
4.5. Проводит испытания технического состояния измерительного оборудования методами, предусмотренными инструкциями и техническими спецификациями оборудования.
4.6. Информирует непосредственного руководителя о результатах диагностики измерительного оборудования для принятия необходимых мер в случае необходимости.

	ОБЯЗАННОСТЬ 4. Ремонт средств измерений и измерительного оборудования

Задача 4.а. Демонтаж неисправного оборудования
Задача 4.б. Замена неисправных компонентов
Задача 4.в. Монтаж оборудования и проверка его работоспособности
Задача 4.г. Проведение испытаний после выполнения ремонта
	ПК 5. Восстановление работоспособности средств измерений и измерительного оборудования

(4.а; 4.б; 4.в; 4.г)
	5.1. Выполняет демонтаж неисправного оборудования с разрешения непосредственного руководителя, используя соответствующие инструменты.
5.2. При необходимости выполняет замену неисправных компонентов без нарушения работоспособности системы в соответствии с инструкциями производителя.
5.3. Поэтапно выполняет сборку оборудования в соответствии с техническими требованиями и проверяет его работоспособность.
5.4. Проводит испытания оборудования после восстановления его работоспособности в соответствии с техническими спецификациями.

	ОБЯЗАННОСТЬ 5. Выполнение механических, электрических и электронных измерений

Задача 5.а. Выбор соответствующих средств измерений
Задача 5.б. Выполнение механических измерений
Задача 5.в. Выполнение электрических и электронных измерений
Задача 5.г. Регистрация полученных данных
Задача 5.д. Интерпретация результатов измерений
Задача 5.е. Обеспечение соблюдения требований к точности измерений и условиям проведения работ
	ПК 6. Выполнение измерений метрологических параметров

(5.а; 5.б; 5.в; 5.г; 5.д; 5.е)
	6.1. Использует соответствующие средства измерений в зависимости от вида выполняемых работ, подлежащих проверке технических параметров и требований нормативных документов в данной области.
6.2. Выполняет контроль линейных размеров с использованием средств механических измерений, обеспечивая требуемую точность и соответствие техническим спецификациям.
6.3. Выполняет электрические и электронные измерения, правильно используя цифровые средства измерений с соблюдением требований безопасности и обеспечением необходимой точности.
6.4. Сопоставляет полученные результаты измерений с техническими параметрами, установленными нормативными документами, с целью подтверждения соответствия.
6.5. Обеспечивает требуемую точность измерений в пределах допустимых условий выполнения работ в соответствии с техническими спецификациями и установленными процедурами.

	ОБЯЗАННОСТЬ 6. Монтаж и демонтаж средств измерений

Задача 6.а. Подготовка оборудования и технической документации
Задача 6.б. Монтаж и демонтаж средств измерений
Задача 6.в. Пломбирование и маркировка средств измерений
Задача 6.г. Проверка работоспособности средств измерений после установки
Задача 6.д. Оформление документации по выполненным работам
Задача 6.е. Обеспечение безопасного обращения с опасными веществами, электронными отходами и материалами, пригодными для переработки, образующимися в результате использования средств измерений и измерительного оборудования
Задача 6.ж. Соблюдение требований в области безопасности и гигиены труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды
	ПК 7. Выполнение операций по монтажу и демонтажу средств измерений

(6.а; 6.б; 6.в; 6.г)
	7.1. Определяет оборудование, необходимое для монтажа и демонтажа средств измерений, а также соответствующую техническую документацию, относящуюся к выполняемым работам.
7.2. Выполняет монтаж средств измерений в соответствии с техническими инструкциями и требованиями безопасности.
7.3. Наносит пломбы и знаки метрологической поверки на средства измерений в строгом соответствии с европейскими нормативными требованиями и нормами законодательной метрологии.
7.4. Проверяет работоспособность средств измерений после установки, обеспечивая их техническое соответствие установленным требованиям.

	
	ПК 8. Оформление метрологической документации

(1.е; 2.е; 3.г; 5.г; 6.д; 7.д; 7.ж; 8.е)
	8.1. Получает доступ к технической и метрологической документации в цифровом формате с использованием авторизованных информационных приложений и платформ.
8.2. Использует функциональные возможности цифровых систем для просмотра, регистрации и актуализации технической документации в соответствии с установленными процедурами.
8.3. Точно и своевременно вносит результаты в соответствующую документацию в ходе выполнения работ.
8.4. Регистрирует результаты диагностики на бумажном или электронном носителе в соответствии с внутренними процедурами.
8.5. Точно оформляет отчёт (протокол) о результатах измерений в зависимости от установленного способа оформления, обеспечивая достоверность и прослеживаемость данных.
8.6. Оформляет документацию по выполненным работам полно и правильно в соответствии с техническими требованиями и внутренними процедурами управления документацией (в электронном или бумажном виде).
8.7. Вносит результаты измерений в соответствующую документацию и протокол, включая сведения об условиях окружающей среды.
8.8. Оформляет протокол установления соответствия для выдачи подтверждающих документов в соответствии с требованиями законодательства.

	ОБЯЗАННОСТЬ 7. Поверка средств измерений

Задача 7.а. Определение соответствия средств измерений требованиям законодательства и метрологическим требованиям
Задача 7.б. Проведение предварительного визуального и функционального осмотра средства измерений
Задача 7.в. Проведение первичной и периодической метрологической поверки средств измерений
Задача 7.г. Регистрация результатов измерений в соответствующей документации
Задача 7.д. Определение погрешностей и их сравнение с допустимыми пределами
Задача 7.е. Установление соответствия или несоответствия средства измерений установленным требованиям
Задача 7.ж. Оформление документации по результатам метрологической поверки
	CP 9. Обеспечение метрологического соответствия

(7.а; 7.б; 7.в; 7.г; 7.д; 7.е; 7.ж)
	9.1. Проверяет средства измерений, подтверждая целостность пломб и знаков метрологической поверки, а также их соответствие Государственному реестру средств измерений или идентификационному номеру нотифицированного органа Европейского союза.
9.2. Выполняет предварительный визуальный и функциональный осмотр средства измерений с целью оценки его технического состояния и соответствия установленным требованиям, проверяя отсутствие трещин, дефектов, коррозии и окисления электрических контактов.
9.3. Выполняет первичную и периодическую метрологическую поверку в строгом соответствии с требованиями законодательства и стандартами, применимыми к соответствующей области измерений.
9.4. Вносит результаты измерений в соответствующую документацию и протокол, включая сведения об условиях окружающей среды.
9.5. Определяет погрешности путем их сравнения с допустимыми пределами, установленными нормативными документами.
9.6. По результатам выполненных измерений подтверждает соответствие или несоответствие средства измерений установленным требованиям.

	ОБЯЗАННОСТЬ 8. Калибровка средств измерений

Задача 8.а. Подготовка условий калибровки и обеспечение метрологической прослеживаемости
Задача 8.б. Использование эталонов
Задача 8.в. Выполнение процедур калибровки
Задача 8.г. Расчёт погрешностей и неопределённости измерений
Задача 8.д. Оценка соответствия результатов калибровки техническим спецификациям или установленным допускам
Задача 8.е. Формулирование выводов о метрологических характеристиках средств измерений
Задача 8.ж. Оформление сертификата калибровки
Задача 8.з. Архивирование сертификатов калибровки
	ПК 10. Обеспечение качества и метрологической прослеживаемости данных

(8.а; 8.б; 8.в; 8.г; 8.д; 8.ж; 9.д)
	10.1. Обеспечивает подготовку условий окружающей среды, средств измерений и эталонов для проведения калибровки.
10.2. Использует аттестованные эталоны в качестве средств сравнения при проведении калибровки, обеспечивая метрологическую прослеживаемость и соблюдение применимых технических процедур.
10.3. Выполняет процедуры калибровки, соблюдая установленную последовательность операций, технические инструкции и заданные параметры для обеспечения точности и достоверности результатов.
10.4. Проверяет соответствие результатов калибровки техническим спецификациям и установленным пределам приемлемости в соответствии с применимыми метрологическими процедурами, применяя при необходимости правила принятия решений.
10.5. Применяет установленные методы и процедуры для определения метрологических характеристик и выявления погрешностей измерений.
10.6. Оформляет метрологическую документацию и доводит результаты до заинтересованных сторон в соответствии с требованиями применимых процедур.
10.7. Оформляет сертификат калибровки в соответствии с техническими требованиями, обеспечивая достоверность данных, метрологическую прослеживаемость и соблюдение требований к качеству.
10.8. Обеспечивает архивирование сертификатов калибровки в соответствии с требованиями безопасности и прослеживаемости документов.
10.9. Участвует в обеспечении метрологической прослеживаемости и безопасности данных в соответствии с требованиями применимых нормативных документов.

	ОБЯЗАННОСТЬ 9. Автоматизация процессов измерений

Задача 9.а. Настройка автоматизированных систем сбора данных
Задача 9.б. Интеграция датчиков и оборудования в цифровые системы
Задача 9.в. Внедрение алгоритмов обработки данных
Задача 9.г. Мониторинг функционирования автоматизированных систем
Задача 9.д. Обеспечение метрологической прослеживаемости, целостности и безопасности данных измерений
Задача 9.е. Применение мер по обеспечению кибербезопасности и защите данных при использовании информационных систем и метрологических баз данных
Задача 9.ж. Участие в оптимизации автоматизированных процессов измерений
	ПК 11. Использование технологий и автоматизированных систем для выполнения измерений и обеспечения безопасности данных

(9.а; 9.б; 9.в; 9.г; 9.е)
	11.1. Устанавливает параметры функционирования автоматизированных систем сбора метрологических данных (интервал сбора данных, единицы измерения, пороговые значения допусков и каналы передачи данных) в соответствии с техническими и эксплуатационными требованиями технологического процесса.
11.2. Подключает датчики и оборудование к цифровым системам сбора метрологических данных в соответствии с техническими требованиями.
11.3. Настраивает алгоритмы обработки метрологических данных в соответствии с техническими спецификациями и применимыми методиками.
11.4. Осуществляет мониторинг функционирования автоматизированных систем сбора метрологических данных, обеспечивая стабильность и соответствие процесса установленным требованиям.
11.5. Использует информационные системы и метрологические базы данных с соблюдением правил доступа, безопасности и конфиденциальности данных.
11.6. Участвует в оптимизации процессов измерений путем анализа эффективности функционирования систем и подготовки предложений по их техническому совершенствованию.



